LED-Strahler, Serie SOLID. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, für Außenanwendung geeignet, Farbe: schwarz, pulverbeschichtet. Abdeckung aus gehärtetem Glas. Robustes Gehäuse mit IP 66 und hohem Stoßfestigkeitsgrad IK08. Leistungsstarke LED Technik mit über 140lm/W für effektive Ausleuchtung großer Flächen. Betriebsgerät schaltbar, eingebaut. Äußerst flexibler Einsatz durch flache Bauform und einstellbarem Neigungswinkel. Der Anschluss erfolgt mittels offenem Kabelende.

Elektrotechnische Daten:

Eingangsspannung AC: AC 220-240V / 50-60Hz

DC Tauglich: Ja

Nennleistung: 10 W

Eingangsspannung DC: 216 V

Lichttechnische Daten:

Bemessungslichtstrom: 1.400 lm

Farbtemperatur: 4000 K

Lichtquelle: LED

Abnahmeprüfungen:

Schutzklasse: I

Schutzart: IP 66

Schlagfestigkeit: IK 08

Physikalische Daten:

Produktmaße L: 175 mm

Produktmaße B: 165 mm

Produktmaße H: 34 mm

Fabrikat: RP-Technik GmbH