Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.   Leuchte aus schlankem Aluminiumprofil, matt eloxiert für Deckenmontage mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten. Werkzeuglos zu öffnendes Gehäuse. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten. 

Material: Aluminium
Farbe: Alu eloxiert
Maße: 62 mm x 384 mm x 214 mm

Montageart: Deckenaufbau
Schutzklasse: 1
Schutzart (IP): IP 40
Stoßfestigkeitsgrad IK: IK 3
Zulässige Temperatur DS: -25 °C bis 40 °C °C
Zulässige Temperatur BS: -25 °C bis 40 °C °C
Erkennungsweite: 34m m
Piktogramm: Set

Leistung Dauerbetrieb: 4,2 W W
Leistung Bereitschaftsbetrieb: 0 W W
Lichtstrom Notbetrieb: 335 lm lm

Eingangsspannung AC: 230 V V
Anschlussquerschnitt: 1.5 mm² mm

Batterie: 

Artikelnummer: LXD019

Zubehör:
Artikelnummer: DSA, Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m)
Artikelnummer: 2PS-EB
Artikelnummer: 2DS-EB

Fabrikat: RP-Technik GmbH
