Rettungszeichen-/Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838  Kunststoffleuchte zur Wand- oder Deckenmontage, mit durch Schrauben gesicherter Haube.Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN ISO 3864 (links, rechts, oben, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.  
Schaltnetzteil für LED-Leuchten bis 5W Einstellung verschiedener Ausgangsspannungen (3,3V/ 5V/ 12V/ 24V) möglich. Das Netzteil NT24 kann in Verbindung mit einem Überwachungsbaustein für den Einsatz in Notlichtanlagen vom Typ my-, micro-, mini-, midi und multiControl verwendet werden.
Material: Kunststoff
Farbe: RAL 9003
Maße: 370 mm x 105 mm x 152 mm

Montageart: Wandaufbau
Schutzklasse: 1
Schutzart (IP): IP 65
Stoßfestigkeitsgrad IK: IK 5
Zulässige Temperatur DS: -25 °C bis 40 °C °C
Zulässige Temperatur BS: -25 °C bis 40 °C °C
Erkennungsweite: 24m m
Piktogramm: Set

Leistung Dauerbetrieb: 4,2 W W
Leistung Bereitschaftsbetrieb: 0 W W
Lichtstrom Notbetrieb: 335 lm lm

Eingangsspannung AC: 230 V V
Anschlussquerschnitt: 1.5 mm² mm

Batterie: 

Artikelnummer: PFW019

Zubehör:
Artikelnummer: BALL2, Ballschutzkorb (8W) 450x280x125mm inkl. Laschen RAL9010, für KCW, KL, LX, VX, PFW

Fabrikat: RP-Technik GmbH
