LED-Sicherheitsleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.  Wiederaufladbarer Handscheinwerfer mit 3W Power-LED und magnetischem Fuß zur flexiblen Befestigung an magnetischen Oberflächen (z.B. Schaltschränken).  Die Notlichtfunktion schaltet bei Netzausfall automatisch ein. Leuchtenkopf ist 110° nach hinten und 70° nach vorne schwenkbar.  Inklusive Blink- und Dimmfunktion für längere Brenndauer. Wandhalterung mit Ladefunktion 230V Netzteil (12V Autoladestecker optional).
Material: Kunststoff
Farbe: RAL 9005
Maße: 104 mm x 130 mm x 300 mm

Montageart: Wandaufbau
Schutzklasse: 2
Schutzart (IP): IP 54
Stoßfestigkeitsgrad IK: IK ≥ 3
Zulässige Temperatur DS: 0 °C bis 40 °C °C
Zulässige Temperatur BS: 0 °C bis 40 °C °C
Piktogramm: Nein

Lichtstrom Notbetrieb: 180 lm lm

Batterie: HXACC, HX Akku

Artikelnummer: HX

Zubehör:
Artikelnummer: HXNT12, HX 12V Autoadapter / Ladekabel EUP Adaptor
Artikelnummer: HXOSD, HX Aufsteckscheibe, organge Orange Signal Diffuser
Artikelnummer: HXACC, HX Akkumulator LFP HxBxL 19 x 36,5 x 66,5mm  Li-ion 7.4V / 2200 mAh

Fabrikat: RP-Technik GmbH
