Allgemein- und Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838Runde, formschöne LED-Allgemeinleuchte aus Aluminium zum Wand- oder Deckenaufbau. Die Notbeleuchtung erfolgt mit voller Helligkeit der verbauten 26W LED-Lichtquelle.Gehäusefarbe nach Wahl alu-eloxiert oder weißLichtfarbe nach Wahl 4000 K oder 3000 K 

Material: Aluminium
Farbe: RAL 9003
Durchmesser: 395 mm

Montageart: Universal
Schutzklasse: 1
Schutzart (IP): IP 20
Stoßfestigkeitsgrad IK: IK ≥ 3
Zulässige Temperatur DS: -20 °C bis 30 °C °C
Zulässige Temperatur BS: -20 °C bis 40 °C °C
Piktogramm: Nein

Leistung Dauerbetrieb: 26 W W
Leistung Bereitschaftsbetrieb: 0 W W
Lichtstrom Notbetrieb: 2300 lm lm

Eingangsspannung AC: 230 V V
Anschlussquerschnitt: 1.5 mm² mm

Batterie: 

Artikelnummer: QAW009

Zubehör:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
