Zink-Druckguss Scheibenleuchte nach DIN EN60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.German Design Award 2018 prämierte Zink-Druckguss LED Scheibenleuchte für Deckeneinbaumontage mit Pendelabhängung. Nüchterne und klare Formensprache aller A-Serien Leuchtenvarianten zur Integration in jeden Gebäudetyp. Der modulare praktische Aufbau der A-Serie verspricht einfachste Montage bei allen Varianten. Das Design ist für jegliche Montageart perfekt aufeinander angepasst. Eigenschaften:- Mechanisch robust und korrosionsbeständig- Pulverbeschichtete Oberfläche- Exakte Kanten und gerade Linien- Keine Schweißnähte und Biegekanten- Pendelstab quadratisch 125 mm frei kürzbar- LED Spannungsversorgung erfolgt im Pendel- Befestigung des Piktogramms lösungsmittelfrei- Scheibe mit polierten Kanten und durchgängigem, nicht sichtbarem Piktogrammhalter- Montagegehäuse bei allen A-Serienvarianten identischGeeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN ISO 3864 (links, rechts, unten, oben) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.  
Schaltnetzteil für LED-Leuchten bis 5W Einstellung verschiedener Ausgangsspannungen (3,3V/ 5V/ 12V/ 24V) möglich. Das Netzteil NT24 kann in Verbindung mit einem Überwachungsbaustein für den Einsatz in Notlichtanlagen vom Typ my-, micro-, mini-, midi und multiControl verwendet werden.
Material: Zink-Druckguss
Farbe: Edelstahl
Maße: 79 mm x 317 mm x 205 mm

Montageart: Deckeneinbau-Pendel
Schutzklasse: 2
Schutzart (IP): IP 20
Stoßfestigkeitsgrad IK: IK ≥ 3
Zulässige Temperatur DS: -25 °C bis 40 °C °C
Zulässige Temperatur BS: -25 °C bis 40 °C °C
Erkennungsweite: 30m m
Piktogramm: Set

Leistung Dauerbetrieb: 3,3 W W
Leistung Bereitschaftsbetrieb: 0 W W

Eingangsspannung AC: 230 V V
Anschlussquerschnitt: 1.5 mm² mm

Batterie: 

Artikelnummer: AXCP009-E

Zubehör:
Artikelnummer: AM-XBE, A-Serie Betoneinputzkasten  für AMC, AMR, AXC, AXR
Artikelnummer: AM-X-PKG

Fabrikat: RP-Technik GmbH
