LED-Einlegeleuchte, Rahmenpanel, Serie EDGE, für Deckenmodul 625mm. Flache Bauform. Aluminium Rahmen, weiß, pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunstsoff (PMMA), opal, vergilbungsfrei. Netzteil, schaltbar oder DALI/TRIAC dimmbar, extern. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung, RGBW und Tunable White verfügbar.

Maße:
Breite: 615 mm
Höhe: 15 mm
Tiefe: 615 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 635 mm
Höhe: 30 mm
Tiefe: 640 mm

Ausschnitt Maße:
Breite: 0 mm
Tiefe: 0 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): IP 20

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 40 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 0 lm
Farbtemperatur:  K

Temperaturen:

Montageart:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Casambi-Products:
Max. Sendeleistung: +4 dBm

Fabrikat: RP-Technik GmbH
