AUSLAUFARTIKEL: LED-Einbaudownlights, Serie Cantone. Vier verschiedene Blenden in weiß, chrom, chrom matt und metall gebürstet, erhältlich in runder/quadratischer Ausführung. Betriebsgerät TRIAC/DALI dimmbar, extern. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung möglich.

Maße:
Breite: 92 mm
Höhe: 50 mm
Tiefe: 92 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 100 mm
Höhe: 75 mm
Tiefe: 130 mm

Ausschnitt Maße:
Durchmesser: 68 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): IP 20

Lagertemperaturbereich:

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 8.1 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 480 lm
Farbtemperatur: 4000 K

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
