Auslaufartikel: LED-Außenfassadenleuchte, Serie Tondo. Gehäuse aus Aluminium- Druckguss, dunkelgrau oder weiß, pulverbeschichtet, IP54. Diffusor Kunststoff (PC) opal, UV-stabilisiert. Betriebsgerät schaltbar, eingebaut. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar.

Maße:
Höhe: 80 mm
Tiefe:  mm
Durchmesser: 280 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 330 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 330 mm

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 54

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 13 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 985 lm
Farbtemperatur: 3000 K
UGR: 24.2

Temperaturen:

Montageart:

Farbe:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
