LED-Einlegeleuchte, Serie BASIC, für Deckenmodul 625mm. Flache Bauform. Aluminium Rahmen, weiß, pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunstsoff (PMMA), opal, vergilbungsfrei. Netzteil, schaltbar extern. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar.

Maße:
Breite: 620 mm
Höhe: 10 mm
Tiefe: 620 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 650 mm
Höhe: 45 mm
Tiefe: 690 mm

Ausschnitt Maße:

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): IP 20
Stoßfestigkeitsgrad (IK): wert.IKclass.IK 3

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 36 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 3800 lm
Farbtemperatur: 4000 K
UGR: 21.1

Temperaturen:

Stromversorgung:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
