Die LED-Leuchte der Serie HUGO dient als hochwertige, energieeffiziente Grundbeleuchtung für Geschäfts- und Wohnräume. Das robuste, pulverbeschichtete Gehäuse ist aus Aluminium gefertigt (Abmessungen: 400 x 87 mm). Ein UV-stabilisierter, opaler PMMA-Diffusor sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung. Das integrierte Betriebsgerät ist DALI dimmbar, wobei optional auch Ausführungen mit Casambi Bluetooth Steuerung erhältlich sind. Die Leuchte ist DC-tauglich und bietet neutralweißes Licht (4000K) bei 2000lm.

Maße:
Höhe: 87 mm
Durchmesser: 400 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 405 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 505 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 17 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 2000 lm
Farbtemperatur: 4000 K
UGR: 22.1

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
