Die LED-Decken- und Wandleuchte der Serie HUGO bietet eine hochwertige und effiziente Lichtausstattung. Das Gehäuse besteht aus langlebigem, pulverbeschichtetem Aluminium in Weiß (Maße: Ø 400 x 87 mm). Der opale Diffusor aus UV-stabilisiertem PMMA-Kunststoff gewährleistet eine gleichmäßige Lichtverteilung (2000lm bei 4000K). Das Betriebsgerät ist integriert und schaltbar. Optional sind Ausführungen mit DALI-Dimmung oder Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar. Das Produkt ist zudem DC tauglich.

Maße:
Höhe: 87 mm
Durchmesser: 400 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 405 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 505 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 17 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 2000 lm
Farbtemperatur: 4000 K
UGR: 22.1

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
