Das leistungsstarke LED-Einbaudownlight der Serie RAVIO (37W, 3500lm) ist die ideale Lösung für professionelle Beleuchtungsaufgaben. Die robuste Konstruktion kombiniert ein Kunststoffgehäuse (PC) mit einem passivem Aluminiumkühler für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit. Dank der Schutzart IP44 in der Einbauversion eignet es sich hervorragend für den Einsatz in Feuchträumen. Das externe Betriebsgerät ist standardmässig schaltbar oder flexibel über DALI dimmbar. Für maximale Steuerungsvielfalt stehen optional Ausführungen mit Casambi Bluetooth Steuerung zur Verfügung.

Maße:
Höhe: 80 mm
Durchmesser: 172 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 190 mm
Höhe: 145 mm
Tiefe: 190 mm

Ausschnitt Maße:
Durchmesser: 160 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 44

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 37 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 3500 lm
Farbtemperatur: 4000 K

Temperaturen:

Montageart:

Stromversorgung:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
