Die LED-Einbauleuchte PORIO (rund, Abmessungen ca. 664x125mm) dient als leistungsstarke Grundbeleuchtung für anspruchsvolle Geschäfts- und Wohnräume. Ausgestattet mit einem robusten, weiß pulverbeschichteten Stahlblechgehäuse und einem UV-stabilisierten PMMA-Opal-Diffusor, garantiert sie eine hohe Langlebigkeit (IP20). Mit 72 Watt und 6750 Lumen (3000K, CRI >80) liefert sie exzellente Lichtqualität. Das integrierte Betriebsgerät ist standardmäßig schaltbar, wobei auch DALI- und Casambi Bluetooth-Steuerungsoptionen sowie DC-Tauglichkeit zur Verfügung stehen.

Maße:
Höhe: 90 mm
Durchmesser: 664 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 680 mm
Höhe: 140 mm
Tiefe: 680 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): IP 20

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 72 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 6750 lm
Farbtemperatur: 3000 K
UGR: 20.7

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
