Die LED-Decken- und Wandleuchte der Serie RONDO bietet mit ihrer direkten/indirekten Strahlung eine optimale Grundbeleuchtung für anspruchsvolle Geschäfts- und Wohnräume. Das hochwertige Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium in Weiß und der UV-stabilisierte PMMA-Diffusor gewährleisten Langlebigkeit und eine homogene Lichtverteilung. Das integrierte Betriebsgerät ist DALI dimmbar, wodurch eine präzise Lichtsteuerung ermöglicht wird. Zudem sind Ausführungen mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar, und die Leuchte ist DC-tauglich.

Maße:
Höhe: 62 mm
Durchmesser: 600 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 610 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 610 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 24 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 3350 lm
Farbtemperatur: 4000 K
UGR: 19.3

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
