Das leistungsstarke LED-Einbaudownlight der Serie TAURE ist speziell für den professionellen Einsatz konzipiert. Es verfügt über ein hochwertiges, weiß pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse und einen glatten Aluminiumreflektor. Mit einem UGR 19 Wert ist es bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 und damit ideal für Büroarbeitsplätze geeignet. Die Schutzart IP54 ermöglicht zudem den Einsatz in Feuchträumen. Das externe Betriebsgerät ist standardmäßig schaltbar, optional sind DALI dimmbare oder Casambi Bluetooth Steuerungen verfügbar.

Maße:
Höhe: 110 mm
Durchmesser: 226 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 230 mm
Höhe: 120 mm
Tiefe: 230 mm

Ausschnitt Maße:
Durchmesser: 210 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 54

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 14 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 1950 lm
Farbtemperatur: 4000 K
UGR: 17

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
