Das LED Einbaudownlight der Serie RAVIO kombiniert hervorragende Lichtleistung (2450lm bei 23W, 4000K) mit einer robusten Bauweise. Das Gehäuse aus Kunststoff (PC) und der passive Aluminiumkühler gewährleisten eine lange Lebensdauer und effiziente Wärmeableitung. Dank der Schutzart IP44 (Einbauversion) und dem externen DALI-Betriebsgerät eignet sich diese Leuchte ideal für anspruchsvolle gewerbliche Anwendungen, wobei optional auch Casambi Bluetooth Steuerung zur Verfügung steht.

Maße:
Höhe: 80 mm
Durchmesser: 172 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 190 mm
Höhe: 145 mm
Tiefe: 190 mm

Ausschnitt Maße:
Durchmesser: 160 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 44

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 23 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 2450 lm
Farbtemperatur: 4000 K

Temperaturen:

Montageart:

Stromversorgung:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
