Das professionelle LED-Downlight der Serie RAVIO liefert eine beeindruckende Lichtleistung von 4150 Lumen bei 41 Watt. Das robuste Gehäuse aus Kunststoff (PC) kombiniert mit einem passiven Aluminiumkühler gewährleistet höchste Langlebigkeit und eine zuverlässige Wärmeableitung. Dank der Schutzart IP44 (für die Einbauversion) eignet sich das Downlight ideal für feuchtere Umgebungen. Das externe Betriebsgerät ermöglicht DALI-Dimmung und bietet optional die Möglichkeit zur Steuerung via Casambi Bluetooth, um maximale Flexibilität in modernen Lichtinstallationen zu gewährleisten.

Maße:
Höhe: 80 mm
Durchmesser: 172 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 190 mm
Höhe: 145 mm
Tiefe: 190 mm

Ausschnitt Maße:
Durchmesser: 160 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 44

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 41 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 4150 lm
Farbtemperatur: 4000 K

Temperaturen:

Montageart:

Stromversorgung:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
