Die elegante LED-Pendelleuchte der Serie RONDO bietet eine professionelle Grundbeleuchtung durch eine effiziente direkte und indirekte Lichtverteilung. Das robuste Gehäuse ist aus weiß pulverbeschichtetem Aluminium gefertigt (Ø 600 mm, Höhe 62 mm) und verfügt über einen UV-stabilisierten, opalen PMMA-Diffusor. Mit 53W und 7250 Lumen liefert diese Leuchte (3000K, CRI >80) höchste Lichtqualität. Sie ist standardmäßig schaltbar und bietet flexible Optionen wie DALI-Dimmung, Casambi Bluetooth-Steuerung oder DC-Tauglichkeit für vielseitige Anwendungen in Büro- und Wohnbereichen.

Maße:
Höhe: 62 mm
Durchmesser: 600 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 610 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 610 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 53 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 7250 lm
Farbtemperatur: 4000 K
UGR: 22

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
