Das hochwertige LED-Einbaudownlight der Serie TAURE kombiniert Ästhetik mit maximaler Funktionalität. Das robuste Gehäuse (226x110mm) aus pulverbeschichtetem Aluminium und der glatte Aluminiumreflektor gewährleisten Langlebigkeit und eine effiziente Lichtverteilung. Dank des extrem niedrigen UGR-Wertes (19) ist die Leuchte bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Die Steuerung erfolgt flexibel über ein externes Betriebsgerät, das wahlweise schaltbar oder DALI dimmbar ist.

Maße:
Höhe: 110 mm
Durchmesser: 226 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 230 mm
Höhe: 120 mm
Tiefe: 230 mm

Ausschnitt Maße:
Durchmesser: 210 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 54

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 14 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 1950 lm
Farbtemperatur: 4000 K
UGR: 17

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
