Die hochwertige LED-Decken- und Wandleuchte der Serie RONDO bietet mit ihrer direkt/indirekt strahlenden Charakteristik eine ideale grundlegende Lichtausstattung für anspruchsvolle Geschäfts- und Wohnräume. Das robuste, pulverbeschichtete Aluminiumgehäuse (400 x 62 mm) gewährleistet Langlebigkeit und eine moderne Ästhetik. Ausgestattet mit einem UV-stabilisierten, opalen PMMA-Diffusor und einer Leistung von 28W bei 3500lm (4000K, CRI >80), ist die Leuchte DALI dimmbar integriert und zudem DC-tauglich. Optional sind Ausführungen mit Casambi Bluetooth Steuerung erhältlich.

Maße:
Höhe: 62 mm
Durchmesser: 400 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 405 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 505 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb:  W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V
Max. Ausgangsspannung DC:  V
Nennausgangsleistung:  W

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 3500 lm
Farbtemperatur: 4000 K
UGR: 24.1

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
