Diese leistungsstarke LED-Leuchte der Serie RONDO ist ideal als grundlegende Lichtausstattung für anspruchsvolle Geschäfts- und Wohnräume konzipiert. Das robuste Gehäuse (Ø 600x62mm) ist aus pulverbeschichtetem Aluminium gefertigt. Die direkt/indirekt Strahlung in Kombination mit dem UV-stabilisierten PMMA-Opal-Diffusor sorgt für eine homogene Ausleuchtung (CRI >80). Die Leuchte ist standardmäßig schaltbar (53W, 6900lm, 3000K, IP40) und DC-tauglich. Dimmbare Ausführungen (DALI oder Casambi Bluetooth Steuerung) sind optional erhältlich.

Maße:
Höhe: 62 mm
Durchmesser: 600 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 610 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 610 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 53 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 6900 lm
Farbtemperatur: 3000 K
UGR: 21.8

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
