Die direkt/indirekt strahlende LED-Decken- und Wandleuchte der Serie RONDO bietet eine exzellente Grundbeleuchtung für gewerbliche und private Anwendungen. Das robuste Gehäuse (Ø 400 x 62 mm) ist aus weiß pulverbeschichtetem Aluminium gefertigt und garantiert Langlebigkeit. Der opale, UV-stabilisierte Diffusor aus PMMA sorgt für eine homogene Lichtverteilung von 2100 Lumen bei 4000K (CRI >80). Dank integriertem DALI-Betriebsgerät ist die Leuchte optimal dimmbar, wobei optional auch eine Casambi Bluetooth Steuerung sowie DC-Tauglichkeit zur Verfügung stehen.

Maße:
Höhe: 62 mm
Durchmesser: 400 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 405 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 505 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 16 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 2100 lm
Farbtemperatur: 4000 K
UGR: 22.1

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
