Das LED Einbaudownlight der Serie TAURE verbindet höchste Lichtqualität mit professioneller Funktionalität. Das robuste, pulverbeschichtete Aluminiumgehäuse (Maße: Ø 226x110mm) und die Schutzart IP54 gewährleisten Langlebigkeit und eine vielseitige Einsetzbarkeit. Der glatte Aluminiumreflektor garantiert eine exzellent entblendete Beleuchtung (UGR 19), die eine uneingeschränkte Nutzung an Bildschirmarbeitsplätzen gemäß EN 12464-1 ermöglicht. Das Betriebsgerät ist standardmäßig schaltbar, wobei auch Optionen für DALI-Dimmung oder Casambi Bluetooth Steuerungen auf Anfrage erhältlich sind.

Maße:
Höhe: 110 mm
Durchmesser: 226 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 230 mm
Höhe: 120 mm
Tiefe: 230 mm

Ausschnitt Maße:
Durchmesser: 210 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 54

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 24 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 2650 lm
Farbtemperatur: 3000 K
UGR: 18.2

Temperaturen:

Montageart:

Stromversorgung:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
