Die LED-Leuchte RONDO ist eine vielseitige Decken- und Wandleuchte für eine ästhetische Grundbeleuchtung in Geschäfts- und Wohnräumen. Das hochwertige, pulverbeschichtete Aluminiumgehäuse (Ø 600 mm, Tiefe 62 mm) gewährleistet Langlebigkeit und eine ansprechende Optik. Dank der direkten und indirekten Lichtverteilung wird eine angenehme und homogene Ausleuchtung mit 3200 lm bei 3000K (CRI >80) erreicht. Der opale, UV-stabilisierte PMMA-Diffusor sorgt für blendfreies Licht (Schutzart IP40). Die Leuchte ist standardmäßig schaltbar und optional auch mit DALI oder Casambi Bluetooth Steuerung sowie DC-tauglich erhältlich.

Maße:
Höhe: 62 mm
Durchmesser: 600 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 610 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 610 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 24 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 3200 lm
Farbtemperatur: 3000 K
UGR: 19.1

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
