Die professionelle LED Pendelleuchte der Serie RONDO bietet eine harmonische und blendfreie Beleuchtung durch die direkt/indirekte Lichtverteilung. Das hochwertige Gehäuse (Ø 600 x 62 mm) ist aus robustem, pulverbeschichtetem Aluminium in Weiß gefertigt, was Langlebigkeit und eine ansprechende Ästhetik gewährleistet. Ausgestattet mit einem opalen, UV-stabilisierten PMMA-Diffusor, liefert die Leuchte 5200lm bei 3000K und einem hohen Farbwiedergabeindex (CRI >80). Das integrierte Betriebsgerät ist schaltbar (IP40). Optional sind auch Ausführungen mit DALI Dimmung oder Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar. Diese Leuchte ist DC-tauglich und ideal als grundlegende Lichtausstattung für anspruchsvolle Umgebungen.

Maße:
Höhe: 62 mm
Durchmesser: 600 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 610 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 610 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 39 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 5200 lm
Farbtemperatur: 3000 K
UGR: 20.8

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
