Die LED-Pendelleuchte der Serie RONDO ist mit ihrer direkten und indirekten Lichtverteilung ideal für die grundlegende Lichtausstattung in repräsentativen Geschäfts- und Wohnräumen. Das robuste Gehäuse (Ø 400 x 62 mm) besteht aus hochwertigem, weiß pulverbeschichtetem Aluminium. Dank des UV-stabilisierten, opalen PMMA-Diffusors wird eine angenehme und homogene Ausleuchtung erzielt. Das integrierte Betriebsgerät ist DALI-dimmbar und unterstützt somit flexible Lichtmanagement-Systeme; optional sind auch schaltbare oder Casambi Bluetooth-fähige Ausführungen erhältlich. Die Leuchte ist zudem DC-tauglich.

Maße:
Höhe: 62 mm
Durchmesser: 400 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 405 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 505 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 16 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 2100 lm
Farbtemperatur: 4000 K
UGR: 22.1

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
