Die LED-Rundleuchte RONDO bietet mit 5450 Lumen (4000K) eine leistungsstarke, homogene Direkt-/Indirektbeleuchtung für gewerbliche und private Anwendungen. Das Gehäuse mit schlanker Bauhöhe (600 x 62 mm) ist aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Aluminium gefertigt und mit einem UV-stabilisierten PMMA-Diffusor ausgestattet. Dank des integrierten DALI-Betriebsgeräts ist eine präzise Lichtsteuerung gewährleistet; optional ist die Leuchte auch für Casambi Bluetooth-Steuerung erhältlich und DC-tauglich.

Maße:
Höhe: 62 mm
Durchmesser: 600 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 610 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 610 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 39 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 5450 lm
Farbtemperatur: 4000 K
UGR: 21

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
