Die LED-Decken- und Wandleuchte der Serie RONDO bietet durch ihre direkte und indirekte Lichtverteilung eine hochwertige Grundausstattung für Geschäfts- und Wohnräume. Das robuste, pulverbeschichtete Gehäuse besteht aus Aluminium. Ausgestattet mit einem UV-stabilisierten Diffusor aus opal PMMA garantiert sie eine lange Lebensdauer und hervorragende Lichtqualität (3000K, 5200lm, CRI >80). Dieses Modell ist schaltbar und zudem DC-tauglich; optional sind Ausführungen mit DALI oder Casambi Bluetooth Steuerung erhältlich.

Maße:
Höhe: 62 mm
Durchmesser: 600 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 610 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 610 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 39 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 5200 lm
Farbtemperatur: 3000 K

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
