Die LED-Leuchte der Serie RONDO ist eine vielseitige, direkt/indirekt strahlende Lichtlösung für die grundlegende Ausstattung von Geschäfts- und Wohnräumen. Das hochwertige Gehäuse besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium in Weiß (Maße Ø 400 x 62 mm). Der opale Diffusor aus UV-stabilisiertem PMMA sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung. Standardmäßig schaltbar, sind optional auch DALI dimmbare oder Casambi Bluetooth-gesteuerte Versionen verfügbar. Die Leuchte ist zudem DC-tauglich.

Maße:
Höhe: 62 mm
Durchmesser: 400 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 405 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 505 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 16 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 2000 lm
Farbtemperatur: 3000 K
UGR: 21.9

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
