Die LED-Leuchte der Serie RONDO bietet eine harmonische, direkt/indirekte Lichtverteilung und eignet sich hervorragend als grundlegende Lichtausstattung für Geschäfts- und Wohnräume. Das hochwertige Gehäuse besteht aus robustem, weiß pulverbeschichtetem Aluminium (Ø 400 x 62 mm). Der Diffusor aus opalisiertem, UV-stabilisiertem Kunststoff (PMMA) sorgt für blendfreies Licht. Die Leuchte verfügt über ein integriertes DALI-Betriebsgerät und ist DC-tauglich. Optional ist eine Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar.

Maße:
Höhe: 62 mm
Durchmesser: 400 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 405 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 505 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 28 W

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 3350 lm
Farbtemperatur: 3000 K
UGR: 23.9

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
