Die LED-Decken- und Wandleuchte der Serie RONDO ist konzipiert für eine hochwertige Grundbeleuchtung in professionellen Geschäfts- und modernen Wohnräumen. Das robuste, Ø 400 mm messende Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium und der UV-stabilisierte Diffusor aus opalweißem PMMA garantieren höchste Langlebigkeit (IP40). Die innovative direkt/indirekt strahlende Technologie sorgt für eine gleichmäßige, blendfreie Ausleuchtung bei 2100 Lumen (4000K, CRI >80). Die Leuchte ist standardmäßig schaltbar, DC-tauglich und bietet optional erweiterte Steuerungsmöglichkeiten via DALI oder Casambi Bluetooth.

Maße:
Höhe: 62 mm
Durchmesser: 400 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 405 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 505 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 16 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 2100 lm
Farbtemperatur: 4000 K
UGR: 22.1

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
