Das LED-Einbaudownlight der Serie RAVIO überzeugt durch hohe Effizienz (2400lm bei 23W) und eine robuste, langlebige Bauweise. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Kunststoff (PC) und nutzt einen passiven Aluminiumkühler zur optimalen Wärmeableitung. Dank der Schutzart IP44 ist die Einbauversion hervorragend für Feuchtraumanwendungen geeignet. Die Lichtsteuerung bietet höchste Flexibilität: Standardmäßig ist das externe Betriebsgerät DALI dimmbar, optional sind auch Ausführungen mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar.

Maße:
Höhe: 80 mm
Durchmesser: 172 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 190 mm
Höhe: 145 mm
Tiefe: 190 mm

Ausschnitt Maße:
Durchmesser: 160 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 44

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 23 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 2400 lm
Farbtemperatur: 3000 K

Temperaturen:

Montageart:

Stromversorgung:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
