Die LED-Decken- und Wandleuchte der Serie RONDO bietet mit ihrer direkten/indirekten Strahlung eine optimale Grundausstattung für professionelle und private Anwendungen. Das hochwertige Gehäuse besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium (weiß), ergänzt durch einen UV-stabilisierten Diffusor aus opal PMMA. Mit Abmessungen von Ø 400 mm x 62 mm und 28W Leistung erzielt sie 3350lm bei 3000K (CRI >80). Das integrierte Betriebsgerät ist DALI dimmbar und die Leuchte ist IP40 geschützt sowie DC-tauglich. Ausführungen mit Casambi Bluetooth sind ebenfalls erhältlich.

Maße:
Höhe: 62 mm
Durchmesser: 400 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 405 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 505 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 28 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V
Nennausgangsleistung:  W

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 3350 lm
Farbtemperatur: 3000 K
UGR: 23.9

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
