Die hochwertige LED-Leuchte der Serie RONDO bietet mit ihrer direkt/indirekt strahlenden Lichttechnik eine gleichmäßige und angenehme Grundbeleuchtung. Das robuste, runde Gehäuse (600 mm Durchmesser, 62 mm Höhe) ist aus pulverbeschichtetem Aluminium gefertigt und sorgt in Verbindung mit dem UV-stabilisierten, opalen PMMA-Diffusor für Langlebigkeit (IP40). Mit einer Leistung von 24W, 3350 Lumen und neutralweißen 4000K liefert die Leuchte eine ausgezeichnete Lichtqualität (CRI >80). Diese schaltbare Ausführung ist standardmäßig DC-tauglich und somit flexibel in der Anwendung.

Maße:
Höhe: 62 mm
Durchmesser: 600 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 610 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 610 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 24 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 3350 lm
Farbtemperatur: 4000 K
UGR: 19.3

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
