Die LED Pendelleuchte der Serie RONDO dient als hochwertige, direkt/indirekt strahlende Lichtquelle für Büros und repräsentative Bereiche. Das Gehäuse (Ø 600 mm, Tiefe 62 mm) ist aus robustem, weiß pulverbeschichtetem Aluminium gefertigt. Mit 24W Leistung, 3350lm Lichtstrom und einer neutralweißen Farbtemperatur von 4000K (CRI >80) sorgt diese Leuchte für optimale Sehbedingungen. Der UV-stabilisierte opale PMMA-Diffusor gewährleistet eine homogene Lichtverteilung. Das Betriebsgerät ist integriert und schaltbar; optional sind DALI oder Casambi Steuerungen verfügbar. Die Leuchte ist DC-tauglich und besitzt die Schutzart IP40.

Maße:
Höhe: 62 mm
Durchmesser: 600 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 610 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 610 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 24 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 3350 lm
Farbtemperatur: 4000 K
UGR: 19.3

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
