Die vielseitige LED-Leuchte der Serie RAVIO ist als Ein- oder Aufbaudownlight konzipiert und bietet in der Einbauversion Schutzart IP44, ideal für den Einsatz in Feuchträumen. Das langlebige Gehäuse besteht aus PC-Kunststoff und verfügt über einen leistungsstarken passiven Aluminiumkühler, der eine optimale Wärmeableitung und somit eine hohe Lebensdauer garantiert. Der opale Kunststoffdiffusor sorgt für eine homogene Lichtverteilung. Das externe Betriebsgerät ist standardmäßig schaltbar oder DALI-dimmbar; zudem sind auf Anfrage Ausführungen mit Casambi Bluetooth Steuerung sowie DC-Tauglichkeit verfügbar.

Maße:
Höhe: 80 mm
Durchmesser: 172 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 190 mm
Höhe: 145 mm
Tiefe: 190 mm

Ausschnitt Maße:
Durchmesser: 160 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 44

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 37 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 3400 lm
Farbtemperatur: 3000 K

Temperaturen:

Montageart:

Stromversorgung:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
