Die hochwertige LED-Rundleuchte RONDO (Ø 600 mm, H 62 mm) ist eine professionelle Beleuchtungslösung für den Decken- oder Wandaubau. Das robuste, pulverbeschichtete Aluminiumgehäuse garantiert Langlebigkeit (IP40). Mit einer Leistung von 53W und 7250 Lumen in 4000K bietet diese Leuchte dank der direkt/indirekt strahlenden Charakteristik eine besonders harmonische und blendfreie Grundbeleuchtung. Die integrierte schaltbare Betriebsgeräteeinheit und die DC-Tauglichkeit gewährleisten eine flexible Einsatzbereitschaft in gewerblichen und privaten Anwendungen.

Maße:
Höhe: 62 mm
Durchmesser: 600 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 610 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 610 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 53 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 7250 lm
Farbtemperatur: 4000 K
UGR: 22

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
