Die LED Pendelleuchte der Serie RONDO bietet eine grundlegende und effiziente Lichtausstattung für anspruchsvolle Geschäfts- und Wohnräume. Das robuste, weiß pulverbeschichtete Gehäuse besteht aus hochwertigem Aluminium (Ø 600 mm, Höhe 62 mm). Dank der direkten und indirekten Lichtabstrahlung wird eine harmonische und blendfreie Beleuchtung gewährleistet. Ausgestattet mit einem UV-stabilisierten Opal-Diffusor aus PMMA und einem schaltbaren Betriebsgerät liefert die Leuchte 5450 Lumen bei neutralweißem Licht (4000K). Sie ist zudem DC-tauglich und in IP40 ausgeführt.

Maße:
Höhe: 62 mm
Durchmesser: 600 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 610 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 610 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 39 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 5450 lm
Farbtemperatur: 4000 K
UGR: 21

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
