Die LED-Decken- und Wandleuchte der Serie RONDO bietet eine hochwertige, direkt/indirekt strahlende Grundbeleuchtung für gewerbliche und private Bereiche. Das Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium (Ø 400mm, Höhe 62mm) garantiert Langlebigkeit und eine ansprechende Optik. Der opale, UV-stabilisierte PMMA-Diffusor sorgt für eine homogene Lichtverteilung. Standardmäßig schaltbar, ist das Betriebsgerät bereits integriert, wobei optional auch Ausführungen mit DALI-Dimmung oder Casambi Bluetooth Steuerung sowie DC-Tauglichkeit verfügbar sind.

Maße:
Höhe: 62 mm
Durchmesser: 400 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 405 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 505 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 28 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V
Nennausgangsleistung:  W

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 3500 lm
Farbtemperatur: 4000 K
UGR: 24.1

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
