Die leistungsstarke LED-Decken- und Wandleuchte der Serie RONDO bietet mit ihrer direkten und indirekten Lichtabstrahlung eine harmonische Grundbeleuchtung für Geschäfts- und Wohnräume. Das robuste Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium und der UV-stabilisierte PMMA-Diffusor gewährleisten Langlebigkeit (IP40). Mit einem Durchmesser von 400 mm und einer geringen Bauhöhe von 62 mm liefert die 28W Leuchte 3350lm bei 3000K und ist standardmäßig schaltbar (DC tauglich).

Maße:
Höhe: 62 mm
Durchmesser: 400 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 405 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 505 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 28 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V
Nennausgangsleistung:  W

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 3350 lm
Farbtemperatur: 3000 K
UGR: 23.9

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
