Die LED-Leuchte der Serie RONDO bietet eine leistungsstarke, direkt/indirekt strahlende Grundbeleuchtung für Geschäfts- und Wohnräume. Das robuste Gehäuse aus weiß pulverbeschichtetem Aluminium und der UV-stabilisierte PMMA-Opal-Diffusor gewährleisten höchste Langlebigkeit und eine optimale Lichtverteilung (5200lm bei 3000K). Das integrierte Betriebsgerät ist DALI dimmbar; optional ist die Leuchte auch mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar und DC-tauglich.

Maße:
Höhe: 62 mm
Durchmesser: 600 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 610 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 610 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 39 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 5200 lm
Farbtemperatur: 3000 K
UGR: 20.8

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
