Die moderne LED Pendelleuchte der Serie RONDO bietet mit ihrer direkten/indirekten Abstrahlung eine effiziente und blendfreie Grundbeleuchtung für anspruchsvolle Geschäfts- und Wohnräume. Das robuste, pulverbeschichtete Aluminiumgehäuse (Ø 600 mm, H 62 mm) und der UV-stabilisierte PMMA-Diffusor garantieren Langlebigkeit und Schutzart IP40. Mit 39W und 5450 Lumen bei 4000K (CRI >80) liefert die Leuchte eine hohe Performance. Das integrierte Betriebsgerät ist DALI dimmbar und optional für Casambi Bluetooth oder DC-Betrieb vorbereitet, was höchste Flexibilität bei der Lichtsteuerung ermöglicht.

Maße:
Höhe: 62 mm
Durchmesser: 600 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 610 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 610 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 39 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 5450 lm
Farbtemperatur: 4000 K
UGR: 21

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
