Die hochwertige LED-Pendelleuchte der Serie RONDO bietet mit ihrer direkt/indirekt strahlenden Charakteristik eine ideale, ausgewogene Grundbeleuchtung für Geschäfts- und Wohnräume. Das runde Gehäuse besteht aus robustem, weiß pulverbeschichtetem Aluminium und misst Ø 400 mm bei einer Höhe von nur 62 mm. Mit 2100 Lumen bei 4000K und einem Farbwiedergabeindex (CRI) von >80 gewährleistet diese Leuchte exzellente Lichtqualität. Der UV-stabilisierte Diffusor aus opal Kunststoff (PMMA) sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung. Das integrierte Betriebsgerät ist schaltbar; optional sind DALI-dimmbare oder Casambi Bluetooth gesteuerte Ausführungen sowie die DC-Tauglichkeit erhältlich.

Maße:
Höhe: 62 mm
Durchmesser: 400 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 405 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 505 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 16 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 2100 lm
Farbtemperatur: 4000 K
UGR: 22.1

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
