Die LED Pendelleuchte der Serie RONDO bietet eine hochmoderne, direkt/indirekte Beleuchtungslösung. Das robuste und optisch ansprechende Gehäuse besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium (weiß) und ist mit einem UV-stabilisierten, opalen PMMA-Diffusor ausgestattet. Mit 28W Leistung, 3500lm bei 4000K und einem CRI >80 gewährleistet die Leuchte eine hervorragende Lichtqualität. Sie ist schaltbar, DC-tauglich und besitzt die Schutzart IP40, wodurch sie sich perfekt für eine grundlegende Lichtausstattung in Geschäfts- und Wohnräumen eignet.

Maße:
Höhe: 62 mm
Durchmesser: 400 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 405 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 505 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 28 W

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 3500 lm
Farbtemperatur: 4000 K
UGR: 24.1

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
