LED-Decken- und Wandleuchte, Serie RONDO, direkt/indirekt strahlend, als grundlegende Lichtausstattung für Geschäfts- und Wohnräume. Das robuste Gehäuse besteht aus hochwertigem Aluminium, weiß pulverbeschichtet. Der Diffusor aus opal PMMA ist UV-stabilisiert. Die Leuchte ist DC tauglich und wird inklusive integriertem DALI dimmbarem Betriebsgerät geliefert, wobei auch eine Steuerung über Casambi Bluetooth möglich ist.

Maße:
Höhe: 62 mm
Durchmesser: 600 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 610 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 610 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 53 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 6900 lm
Farbtemperatur: 3000 K
UGR: 21.8

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
