Die PORIO LED-Einbauleuchte kombiniert hohe Leistung (72W, 7100lm bei 4000K) mit einer langlebigen Konstruktion aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Konzipiert für die nahtlose Grundbeleuchtung in gewerblichen und privaten Anwendungen (IP20), gewährleistet der opale, UV-stabilisierte PMMA-Diffusor eine homogene Lichtverteilung. Das integrierte, schaltbare Betriebsgerät sowie die DC-Tauglichkeit sichern eine zuverlässige Funktion bei einem hohen Farbwiedergabeindex (CRI >80).

Maße:
Höhe: 90 mm
Durchmesser: 664 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 680 mm
Höhe: 140 mm
Tiefe: 680 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): IP 20

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 72 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 7100 lm
Farbtemperatur: 4000 K
UGR: 20.9

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
