Die LED Pendelleuchte der Serie RONDO setzt Maßstäbe in der Beleuchtung von Geschäfts- und modernen Wohnräumen. Durch die direkt/indirekt strahlende Lichtverteilung wird eine blendfreie, homogene Grundbeleuchtung (3200lm, 3000K) erzielt. Das hochwertige, pulverbeschichtete Gehäuse aus Aluminium in Weiß misst Ø 600 mm bei einer schlanken Höhe von nur 62 mm. Der opale, UV-stabilisierte PMMA-Diffusor sorgt für eine exzellente Lichtqualität (CRI >80, IP40). Ausgestattet mit einem integrierten DALI dimmbaren Betriebsgerät bietet die RONDO maximale Flexibilität bei der Lichtsteuerung, optional auch via Casambi Bluetooth, und ist zudem DC-tauglich.

Maße:
Höhe: 62 mm
Durchmesser: 600 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 610 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 610 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 24 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 3200 lm
Farbtemperatur: 3000 K
UGR: 19.1

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
