Das LED-Downlight der Serie RAVIO kombiniert hervorragende Lichtleistung (3500lm bei 4000K) mit extremer Langlebigkeit. Das runde Gehäuse besteht aus widerstandsfähigem Kunststoff (PC) und verfügt über einen passiven Aluminiumkühler, der eine optimale Wärmeableitung und somit eine hohe Betriebssicherheit garantiert. Dank der Schutzart IP44 (für die Einbauversion) ist dieses Downlight ideal für den Einsatz in Feuchträumen geeignet. Standardmäßig schaltbar, sind optional auch DALI-dimmbare Ausführungen oder Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar.

Maße:
Höhe: 80 mm
Durchmesser: 172 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 190 mm
Höhe: 145 mm
Tiefe: 190 mm

Ausschnitt Maße:
Durchmesser: 160 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 44

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 37 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 3500 lm
Farbtemperatur: 4000 K

Temperaturen:

Montageart:

Stromversorgung:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
