Die elegante LED-Pendelleuchte der Serie RONDO bietet eine hochfunktionale und ästhetische Lösung für die anspruchsvolle Grundbeleuchtung in Gewerbe- und Bürobereichen. Das hochwertige, pulverbeschichtete Aluminiumgehäuse (400 mm Durchmesser, 62 mm Höhe) sowie der UV-stabilisierte PMMA-Opal-Diffusor garantieren Langlebigkeit und eine homogene Lichtverteilung (IP40). Die innovative Direkt/Indirekt-Strahlung sorgt für eine angenehme, blendfreie Atmosphäre. Standardmäßig ist die Leuchte DALI-dimmbar und für höchste Flexibilität mit einem Betriebsgerät ausgestattet, welches auch DC-tauglich ist.

Maße:
Höhe: 62 mm
Durchmesser: 400 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 405 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 505 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 28 W

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 3500 lm
Farbtemperatur: 4000 K
UGR: 24.1

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
